様式第２号(第８条関係)

安全性に係るチェックリスト

１　コンクリートブロック造の塀の場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 内容 | 点検結果 |
| はい | いいえ |
| (1) | 高　さ | 塀の高さは道路面から2.2ｍ以下 |  |  |
| (2) | 厚　さ | 塀の厚さは10 ㎝以上 |  |  |
| 塀の高さが2.0ｍ超え2.2ｍ以下の場合は15 ㎝以上 |
| (3) | 基　礎 | 基礎がある |  |  |
| 塀の高さが1.2ｍを超える場合は根入れ深さ30cm以上 |
| (4) | 健全性 | 傾き、著しいひび割れや損傷等がない |  |  |
| (5) | 控え壁 | 塀の長さ3.4ｍ以下ごとに、塀の高さの1／5 以上突出した控え壁がある（高さ1.2ｍを超える場合） |  |  |
| (6) | 鉄　筋 | 塀の中に直径９mm以上の鉄筋が縦横とも８０cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けがされている |  |  |

２　組積造（れんが、石等）の塀の場合

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 内容 | 点検結果 |
| はい | いいえ |
| (1) | 高　さ | 塀の高さは道路面から1.2ｍ以下 |  |  |
| (2) | 厚　さ | 塀の厚さは高さの1/10以上 |  |  |
| (3) | 基　礎 | 基礎がある（根入れ深さ20cm以上） |  |  |
| (4) | 健全性 | 傾き、著しいひび割れや損傷等がない |  |  |
| (5) | 控え壁 | 塀の長さ4.0ｍ以下ごとに、塀の厚さの1.5 倍以上突出した控え壁がある（塀の厚さが高さの15％未満の場合） |  |  |

３　設置場所の確認

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 確認項目 | 確認内容 | 確認結果 |
| はい | いいえ |
| 設置場所 | 指定した道路等に面したものである |  |  |
| 高　　さ | 0.6ｍを超えるものである |  |  |

※点検結果の「はい」又は「いいえ」いずれかの欄に「✔」を記入してください。

該当しない場合は、「―」を記入してください。

|  |
| --- |
| 上記のとおり報告します。　　　　年　　月　　日報告者住所　氏名　　　　　　　　　　　　　　 |